令和７年度ダイオキシン類常時監視及び特定施設排出基準検査の結果等について

令和８年８月３日　　
秋田県生活環境部　　
環境保全課　　


令和７年度に県及び国（国土交通省）がダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施した大気、公共用水域水質・底質、地下水質及び土壌のダイオキシン類の常時監視の結果は、全て環境基準を達成していた。
　また、県が実施した産業廃棄物焼却処理施設等の特定施設の排出基準検査では、５施設全てで排出基準に適合していた。
　加えて、特定施設の設置者から県に報告のあったダイオキシン類の自主測定の結果では、ばいじん１検体で基準を超過したが、県の指導及び設置者による維持管理方法の改善を実施した。その後、再度実施した自主測定で基準に適合していることを確認した。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


１　常時監視調査結果（県実施分）
大気３地点、公共用水域の水質９地点・底質８地点、地下水質３地点及び土壌３地点の延べ２６地点で調査した結果、全ての地点で環境基準を達成した。（詳細は別紙表１～４を参照）
	対象
	区分
	地点数
	回数
	調査結果
	環境基準（年平均値）

	大気
	一般環境
	3
	4回/年
	0.0047
	～
	0.0061
	pg-TEQ/m3
	0.6 pg-TEQ/m3以下

	公共用水域
	水質
	河　川
	5
	1～2回/年
	0.039
	～
	0.66
	pg-TEQ/L
	1 pg-TEQ/L以下

	
	
	湖　沼
	1
	1回/年
	
	
	0.036
	pg-TEQ/L
	

	
	
	海　域
	3
	1回/年
	0.034
	～
	0.037
	pg-TEQ/L
	

	
	底質
	河　川
	5
	1回/年
	0.18
	～
	8.4
	pg-TEQ/g
	150 pg-TEQ/g以下

	
	
	海　域
	3
	1回/年
	0.20
	～
	0.31
	pg-TEQ/g
	

	地下水質
	3
	1回/年
	0.033
	～
	0.037
	pg-TEQ/L
	1 pg-TEQ/L以下

	土　壌
	一般環境
	3
	1回/年
	0.14
	～
	1.1
	pg-TEQ/g
	1,000 pg-TEQ/g以下

	計
	26
	


注）調査結果は各地点の年平均値。





２　特定施設の排出基準検査結果
産業廃棄物焼却処理施設５施設について、排出ガス中のダイオキシン類を検査した。
その結果、５施設全てが排出基準に適合した。
	No
	施設名
	所在地
	検　体
採取日
	焼却能力
	施設基準
	測定結果
（ng-TEQ/m3N）
	排出基準
（ng-TEQ/m3N）
	適否

	１
	エコシステム小坂株式会社
（１号炉）
	小坂町
小坂鉱山
	R7.11.5
	A
	新設
	0.0017
	0.1
	適

	２
	東北ビル管財株式会社
TBKリサイクルセンター（炭化炉）
	大館市
芦田子
	R7.11.18
	C
	新設
	0.0057
	5
	適

	３
	山二建設資材株式会社
	大仙市
協和境
	R7.11.7
	C
	新設
	0.0062
	5
	適

	４
	株式会社クリーンカンパニー
	羽後町
新町
	R7.11.6
	C
	新設
	1.0
	5
	適

	５
	株式会社斎久
	湯沢市
駒形町
	R7.11.20
	C
	新設
	0.59
	5
	適


注１）焼却能力　Ａ：4 t/h以上、Ｂ：2 t/h～4 t/h未満、Ｃ：2 t/h未満
注２）施設基準
①「新設」：排出規制値として新設施設基準が適用される施設。平成１２年１月１５日以降に設置工事がなされた特定施設（ただし、廃棄物焼却炉（火格子面積が２ m２以上、又は焼却能力200 kg/ｈ以上）及び製鋼用電気炉については平成９年１２月２日以降、設置工事に着手された施設）が該当する。
②「既設」：排出規制値として既設施設基準が適用される施設。新設施設基準が適用される施設以外の（既設の）特定施設が該当する。


３　自主測定結果　　　
　　特定施設の設置者は、毎年１回以上自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられている。
令和７年度は、大気排出基準適用５２施設、水質排出基準適用２施設の設置者から報告があり、ばいじん１検体で基準を超過したが、県の指導及び設置者による維持管理方法の改善を実施した。その後、再度実施した自主測定で基準に適合していることを確認した上で、使用を継続している。（詳細は別紙の表５及び表６を参照）
(1) 大気排出基準適用施設
　　①排出ガス
	施設の
種　別
	焼却能力
	対　象
施設数
	報　告
施設数
	測定結果
（ng-TEQ/m3N）
最小～最大
	基準値（ng-TEQ/m3N）
	基　準
不適合
施設数

	
	
	
	
	
	新設
施設基準
	既設
施設基準
	

	廃棄物
焼却炉
	4 t/h以上
	3
	3
	0.00016～0.033
	0.1
	1
	0

	
	2 t/h～4 t/h未満
	9
	9
	0.0000012～1.2
	1
	5
	0

	
	2 t/h未満
	40
	40
	0～2.7
	5
	10
	0

	
	計
	52
	52
	
	
	
	0



②焼却灰等、ばいじん
	施設の
種　別
	測定対象
	焼却能力
	対　象
施設数
	報　告
施設数
	測定結果（ng-TEQ/g）
最小～最大
	基　準
不適合
検体数

	廃棄物
焼却炉
	焼却灰等
	4 t/h以上
	3
	3
	0.000041～0.25
	0

	
	
	2 t/h～4 t/h未満
	9
	9
	0～0.50
	0

	
	
	2 t/h未満
	40
	40
	0～0.14
	0

	
	
	計
	52
	52
	
	0

	
	ばいじん
	4 t/h以上
	2
	2
	0.30～3.2
	0

	
	
	2 t/h～4 t/h未満
	8
	8
	0.067～1.7
	0

	
	
	2 t/h未満
	32
	32
	0～11
	1

	
	
	計
	42
	42
	
	1



(2) 水質排出基準適用施設
	施設の種別
	測定対象
	対　象
施設数
	報　告
施設数
	測定結果（pg-TEQ/L）
最小～最大
	基準値
（pg-TEQ/L）
	基　準
不適合
施設数

	特定施設から排出される水の処理施設
	排出水
	2
	2
	0.00045～0.26
	10
	0



（参考）
	【単位について】
・pg（ピコグラム）：１兆分の１グラム
・ng（ナノグラム）：１０億分の１グラム
・TEQ（毒性等量）：ダイオキシン類には二百数十種類の化合物があり、そのうち２９種類に毒性があるとみなされている。毒性の強さはそれぞれ異なっているため、ダイオキシン類としての全体の毒性を評価するときには、最も毒性の強い化合物の毒性を基準としてその他の化合物の毒性を換算し、それぞれの化合物の存在量に掛けた値を足し合わせた「TEQ」（毒性等量）という単位が用いられている。
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（別紙）

表１　令和７年度一般環境大気調査結果
（単位：pg-TEQ/m3）
	調査地点
	調査結果

	
	春
6/3～6/10
	夏
8/1～8/8
	秋
11/7～11/14
	冬
1/7～1/14
	年平均値

	大館市
	県一般環境大気測定局（大館鳳鳴高等学校）
	0.0040
	0.0043
	0.0079
	0.0083
	0.0061

	由利本荘市
	由利本荘市立尾崎小学校
	0.0042
	0.0038
	0.0052
	0.0057
	0.0047

	大仙市
	仙北地域振興局
福祉環境部
	0.0048
	0.0044
	0.0085
	0.0058
	0.0059



参考：環境基準（大気） 0.6 pg-TEQ/m3以下（年平均値）



表２　令和７年度公共用水域水質及び底質調査結果
	No
	調査地点
	調査結果

	
	水域名
	地点名
	所在地
	検　体
採取日
	水質
(pg-TEQ/L)
	底質
(pg-TEQ/g)

	1
	長木川上流
	東橋
	大館市
	6/9
	0.039
	0.18

	2
	丸子川下流
	丸子橋
	大仙市
	6/5
	0.24
	1.6

	3
	檜木内川下流
	内川橋
	仙北市
	6/5
	0.32
	0.20

	4
	石沢川
	館石沢橋
	由利本荘市
	6/5
	0.13
	0.82

	5
	三種川
	川尻橋
	三種町
	6/12,12/5（水質のみ）
	0.66
	8.4

	6
	十和田湖
	西湖中央
	小坂町
	6/9
	0.036
	―

	7
	北部海域
	八森沖2km
	八峰町
	6/13
	0.037
	0.23

	8
	中部海域
	衣川河口沖2km
	由利本荘市
	7/10
	0.037
	0.31

	9
	南部海域
	金浦沖2km
	にかほ市
	7/10
	0.034
	0.20


注）底質欄の「―」は令和７年度調査対象外の項目を示す。
参考：環境基準（水質） 1 pg-TEQ/L以下、環境基準（底質） 150 pg-TEQ/g以下（いずれも年平均値）。


（参考）国（国土交通省）による公共用水域水質及び底質調査結果
	No
	水域名
	地点名
	所在地
	検　体
採取日
	水質
(pg-TEQ/L)
	底質
(pg-TEQ/g)

	1
	米代川下流
	銀杏橋
	能代市
	10/21
	0.069
	0.31

	2
	雄物川中流
	秋田大橋
	秋田市
	10/21
	0.079
	5.2

	3
	子吉川中流
	二十六木橋
	由利本荘市
	10/15
	0.072
	2.1



表３　令和７年度地下水質調査結果
	No
	調査地点
	検　体
採取日
	調査結果
（pg-TEQ/L）

	
	市町村
	地区名
	
	

	1
	大館市
	比内町新館
	9/19
	0.037

	2
	南秋田郡五城目町
	内川湯ノ又
	10/9
	0.033

	3
	大仙市
	太田町三本扇
	10/8
	0.033








参考：環境基準（水質）　1 pg-TEQ/L以下（年平均値）


表４　令和７年度一般環境土壌調査結果
	No
	調査地点
	検　体採取日
	調査結果
（pg-TEQ/g）

	
	採取地点名
	所在地
	
	

	1
	能代市立第五小学校
	能代市鰄渕
	10/20
	0.14

	2
	立石自治公民館前
	由利本荘市矢島町立石
	10/20
	1.1

	3
	羽後町立羽後明成小学校
	雄勝郡羽後町足田
	10/29
	0.82



参考：環境基準（土壌）　1,000 pg-TEQ/g以下（年平均値）





表５　令和７年度自主測定結果報告（大気排出基準適用施設）
	所在地
	施設名
	施設番号
	焼却能力
	施設基準
	排出ガス
検　　体
採 取 日
	排出ガス
測定結果
(ng-TEQ/m3N)
	排出基準
	基準適合状況
	焼却灰等
測定結果
(ng-TEQ/g)
	ばいじん
測定結果
(ng-TEQ/g)
	備考

	鹿角市
	鹿角広域行政組合　ごみ処理施設
	1
	C
	新
	R7.8.19
	0.0097
	5
	○
	0
（スラグ）
	0.16
	

	鹿角市
	鹿角広域行政組合　ごみ処理施設
	2
	C
	新
	R7.6.12
	0.0093
	5
	○
	
	
	

	鹿角市
	株式会社ミートランド
北鹿食肉流通センター（KGR回転炉）
	1
	C
	既
	R7.10.8
	0
	10
	○
	0
	0
	

	鹿角市
	株式会社ミートランド
北鹿食肉流通センター（プライブリコ）
	2
	C
	既
	R7.10.9
	0.032
	10
	○
	0
	―
	

	鹿角市
	株式会社柳沢建設
産業廃棄物中間処理施設
	1
	C
	既
	R7.4.24
	0.084
	10
	○
	0.00050
	0.00070
	

	鹿角市
	日本クリーンファーム株式会社　鹿角農場
	1
	C
	新
	R7.12.23
	0.0000025
	5
	○
	0
	0
	

	小坂町
	エコシステム小坂株式会社
	1
	A
	新
	R7.11.13
	0.0049
	0.1
	○
	0.0012
(ﾎﾞｲﾗｰ灰1)
	0.000069
(流動砂1)
	0.30
(飛灰1)
	3.2
（中和灰1）
	中和灰1は焼却処理

	小坂町
	エコシステム小坂株式会社
	2
	A
	新
	R7.11.14
	0.00016
	0.1
	○
	0.000041
(ﾎﾞｲﾗｰ灰2)
	0.0017
(流動砂2)
	0.33
(飛灰2)
	2.6
（中和灰2）
	

	大館市
	大館エコマネジ株式会社
大館クリーンセンター
	1
	C
	新
	R7.7.17
	0.033
	5
	○
	0.00022
	1.1
	

	大館市
	大館エコマネジ株式会社
大館クリーンセンター
	2
	C
	新
	R7.7.18
	0.091
	5
	○
	
	
	

	大館市
	エコシステム秋田株式会社
	1
	B
	既
	R7.10.15
	0.065
	5
	○
	0.50
	―
	

	大館市
	エコシステム秋田株式会社
	2
	A
	既
	R7.10.14
	0.033
	1
	○
	0.25
	―
	

	大館市
	エコシステム秋田株式会社
	3
	B
	新
	R7.10.14
	0.00045
	1
	○
	0.039
	0.16
	

	大館市
	東北ビル管財株式会社
TBKリサイクルセンター（炭化炉）
	1
	C
	新
	R7.11.26
	0.035
	5
	○
	0.00000054
	0.023
	

	大館市
	株式会社田代製作所
	1
	C
	新
	R8.2.17
	0
	5
	○
	0
	0
	

	大館市
	株式会社フレックス
	1
	C
	新
	R7.10.23
	2.7
	5
	○
	0
	0
	

	大館市
	米代川流域下水道大館処理センター
	1
	C
	新
	R7.6.24
	0.00000079
	5
	○
	0.000010
	0.000013
	

	北秋田市
	株式会社合川環境
	1
	C
	既
	R7.4.16
	0.048
	10
	○
	0.14
	0.074（ｻｲｸﾛﾝ灰）
0.12（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ灰）
	

	北秋田市
	北秋田市クリーンリサイクルセンター
	1
	C
	新
	R8.1.22
	0.021
	5
	○
	0.0086
	1.7
	

	北秋田市
	北秋田市クリーンリサイクルセンター
	2
	C
	新
	R8.1.22
	0.050
	5
	○
	
	
	

	三種町
	能代山本広域市町村圏組合 南部清掃工場
	1
	B
	既
	R7.9.4
	1.2
	5
	○
	0
	1.7
	

	三種町
	能代山本広域市町村圏組合 南部清掃工場
	2
	B
	既
	R7.9.5
	0.17
	5
	○
	0
	1.6
	

	男鹿市
	男鹿地区衛生処理一部事務組合
男鹿地区衛生センター
	1
	C
	既
	R7.8.26
	0.012
	10
	○
	0
	0.000026
	

	男鹿市
	八郎湖周辺清掃事務組合
八郎湖周辺クリーンセンター
	1
	C
	新
	R7.8.21
	0.015
	5
	○
	0.0041
	0.17
	

	男鹿市
	八郎湖周辺清掃事務組合
八郎湖周辺クリーンセンター
	2
	C
	新
	R7.8.22
	0.030
	5
	○
	0.0020
	0.058
	

	潟上市
	潟上市クリーンセンター
	1
	C
	既
	R7.9.25
	0.29
	10
	○
	0.0034
	7.9
	ばいじんは
薬剤処理

	潟上市
	潟上市クリーンセンター
	2
	C
	既
	R7.9.26
	0.19
	10
	○
	
	
	

	五城目町
	城東産業株式会社
	1
	C
	新
	R7.11.10
	0.11
	5
	○
	0.043
	－
	

	由利本荘市
	由利本荘市　本荘清掃センター
	1
	B
	既
	R7.8.28
	0.24
	5
	○
	0.26
	0.97
	

	由利本荘市
	由利本荘市　本荘清掃センター
	2
	B
	既
	R7.8.29
	0.21
	5
	○
	
	
	

	由利本荘市
	本荘由利広域市町村圏組合
広域清掃センター第一事業所
	1
	C
	既
	R7.7.30
	0.037
	10
	○
	0.0048
	―
	

	にかほ市
	にかほ市環境プラザ
	1
	C
	新
	R7.6.19
	0.19
	5
	○
	0.0025
	4.0
2.4
	維持管理方法の改善により基準適合

	にかほ市
	にかほ市環境プラザ
	2
	C
	新
	R7.6.20
	0.16
	5
	○
	0.0028
	
	

	大仙市
	秋田県南部家畜保健衛生所
	1
	C
	新
	R7.10.7
	0.00079
	5
	○
	0
	―
	

	大仙市
	大曲仙北広域中央ごみ処理センター
	1
	B
	新
	R7.9.4
	0.00016 
	1
	○
	0.0034
	0.13
	

	大仙市
	大曲仙北広域中央ごみ処理センター
	2
	B
	新
	R7.9.4
	0.0000012
	1
	○
	0.0037
	0.28
	

	大仙市
	有限会社佐々木農場
	1
	C
	新
	R7.10.28
	0.046
	5
	○
	0
	―
	

	大仙市
	山二建設資材株式会社
	1
	C
	新
	R7.7.2
	0.00058
	5
	○
	0
	0
	

	仙北市
	大曲仙北広域北部ごみ処理センター
	1
	C
	既
	R7.9.25
	0.57
	10
	○
	0.018
	11
	ばいじんは
薬剤処理

	仙北市
	大曲仙北広域北部ごみ処理センター
	2
	C
	既
	R7.9.25
	0.14
	10
	○
	
	
	

	仙北市
	大曲仙北広域北部し尿処理センター
	1
	C
	新
	R7.7.9
	0.33
	5
	○
	0
	―
	

	横手市
	横手市　横手衛生センター
	1
	C
	既
	R7.10.16
	0.27
	10
	○
	0.00050
	―
	

	横手市
	横手市　雄物川衛生センター
	1
	C
	既
	R7.10.10
	0.00077
	10
	○
	0.0047
	0
	

	横手市
	五十嵐建設株式会社
産業廃棄物中間処理場（１号炉）
	1
	B
	既
	R7.11.11
	0.91
	5
	○
	0.014
	0.067
	

	横手市
	横手市　クリーンプラザよこて
	1
	C
	新
	R7.4.2
R7.7.1
R7.10.1
R8.1.6
	0.00013
0.000093
0.0010
0.0012
	5
	○
	0.0036
0.00052
0.00088
0.00092
	0.22
0.21
0.23
0.56
	

	横手市
	横手市　クリーンプラザよこて
	2
	C
	新
	R7.4.2
R7.7.1
R7.10.1
R8.1.6
	0.00011
0.00012
0.00051
0.0026
	5
	○
	0.0034
0.00055
0.00025
0.0017
	0.23
0.22
0.23
0.39
	

	湯沢市
	株式会社三友建築所
	1
	C
	新
	R7.9.16
	0.039 
	5
	○
	0
	―
	

	湯沢市
	湯沢雄勝広域市町村圏組合　
湯沢雄勝クリーンセンター１号炉
	1
	C
	新
	R7.10.22
	0.00030
	5
	○
	0.0029
	0.26
	

	湯沢市
	湯沢雄勝広域市町村圏組合　
湯沢雄勝クリーンセンター２号炉
	2
	C
	新
	R7.10.22
	0.13
	5
	○
	0
	
	

	湯沢市
	株式会社斎久
	1
	C
	新
	R7.11.7
	0.52
	5
	○
	0.077
	0.029
	

	羽後町
	株式会社羽後環境　廃棄物焼却炉
	1
	C
	新
	R7.5.20
	0.10
	5
	○
	0
	1.8
	

	羽後町
	株式会社クリーンカンパニー
	1
	C
	新
	R7.5.27
	0.31
	5
	○
	0
	0.82
	

	

	自主測定結果報告施設数
	焼却能力
	排出ガス
	焼却灰等
	ばいじん
	

	
	A
	　３
	　３
	　２
	

	
	B
	　９
	　９
	　８
	

	
	C
	４０
	４０
	３２
	

	
	計
	５２
	５２
	４２
	



注１）焼却能力　A：4 t/h以上、B：2 t/h～4 t/h未満、C：2 t/h未満
注２）施設基準
①「新」：排出規制値として新設施設基準が適用される施設。平成12年1月15日以降に設置工事がなされた特定施設（ただし、廃棄物焼却炉（火格子面積が2 m２以上、又は焼却能力200 kg/ｈ以上）及び製鋼用電気炉については平成9年12月2日以降、設置工事に着手された施設）が該当する。
②「既」：排出規制値として既設施設基準が適用される施設。新設施設基準が適用される施設以外の（既設の）特定施設が該当する。
注３）ダイオキシン類濃度が 3ng-TEQ／gを超える焼却灰及びばいじんについては、処理基準の3ng-TEQ／g以下にしなければ埋立処分を行うことができない。なお、平成12年1月14日までに設置等されていた施設から排出された焼却灰等については、セメント固化・薬剤処理等により処理を行った場合には、3ng-TEQ／gの処理基準は適用されない。
注４）測定結果の「－」印は測定対象外の項目を示す。
注５）括弧付き表記は、検出下限以上、定量下限未満であることを示す。




表６　令和７年度自主測定結果報告（水質排出基準適用施設）
	所在地
	施設名
	検　体
採取日
	測定結果
（pg-TEQ/L）
	排出基準
	基準適合状況
	備考

	大館市
	エコシステム花岡株式会社
排水処理施設
	R7.12.4
	0.26
	10
	○
	

	大館市
	米代川流域下水道大館処理センター
（下水道終末処理施設）
	R7.6.19
	0.00045
	10
	○
	




